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Nivellement Général
échelle 1:50 000.

»

ouS forme de microfiches, aux Services

disposant de lecteurs-reproducteurs, 5o € de tirages papier ; chaque Service en recoit

un jeu témoin couvrant sa zone d’a

Le Service de la Do 3294160 SAINT-MANDE
est chargé de la-d ires relatives ) la surveillance
a-1a”conservation des reperes. '

II - Visites périodiques des repéres,

Sur la proposition de 'IGN, les Chefs des Services responsables font visiter tous les repéres
sitiés. dans la zone relevant de leur autorité et classés dans plusieurs répertoires.

Pour fasiliter l1a tache des agents opérant sur le terrain, un duplicata de la_do€umentation
(sur tirage papier) est utilisé par les Services intéressés. Les constatations atives A Pétat de
-conservation de chadue_repére sont directement consignées sur le tirgge papier de la fiche du

repére de nivellement &.: Bon état - détruit - ouvrage vétusie-~ ouvrage i démolir, faire

.dépose et repose - repére dépha altitude A redéterminer, noarTetrouvé...

Remarque : les services n’ont pas dfoumnir de rensegigficments sur Pétat des plaquettes qui
- subsistent sur certains repéres .

A Tissue de la visite, les documents annG E3~sQnt adressés a 'IGN pour exploitation,
" Le piocés-vcfbal de visite des réperes - modgle 2
documents annotés relatifs a une feiii

i;joint sert de bordereau d’envoi des
des commentaires et obse

¢ (quatre répertoires). Le Vergo peut contenir, le cas échéant,
ations -sur 'état du réseau visits.

La fréquence ges demandes de visites des repdres est fonction :
— de Papeéi€nneté du réscau, afin de connaitre le pourcentage de repéres dispams et établir
' pfogramme des travaux de réfection ; ' ‘

. < du délai écoulé depuis la demidre édition pour une mise & jour compléte des réperto
i - Dépose des repéres.

Aucun tepére“i{_é peut étre déplacé, méme s’il est situé sur un ouvrage & démolir en vertu
d’un projet approuvé, avant que I'I.G.N. en soit avisé et sans que des dispositions sojent prises
pour en assurer une reconstitution précise ultérieure.

A cet cffet, quand un repére doit étre déplacé, I’
reconstitution détermine 3 repéreSprovisoirefen se conformant aux « Régles 4 suivre pour la
dépose d’un repére » imprimées au verso du modele B ci-annexé. Si pour un motif quelconque,
Fopération ne peut étre effectuée dans les conditions requises, agent du Service responsable en
avise 'LGN. : ’ ’

agent du Service responsable chargé de 1a

Aprés la dépose d’un repire, Pagent du Service responsable dresse un procés-verbal (voir
modéle B) qui est aussitot transmis & I'I.G.N. : -

IV - Repose des repéres.

Le rétablissement d’un repére préalablement déposé et les opérations devant permettre a
I'LG.N. d’en arréter la nouvelle altitude sont effectuée

s par les soins de I'agent du Service respon-
sable conformément aux «Regles & suivre pour la reposc d’un repdre » imprimées au verso
du modele C ci-annexé.

Le nouveau repére doit étre établi, dans la mesure du possible et sauf inconvénients tenant
par exemple A Pinstabilit¢ du support antérieur, 4 un emplacement pwd‘.a,dg,'celui du repére
dépOSé, aftm-da sddisise --i;ui.n---nu--n-u‘ adifieationg 4 ! ertoisg—Si

—~ : Y Rpporteran-Rinortat, *ancien support
est détruit ou appelé a disparaitre et ne doit pas étre remplacé, et §’il n’existe dans le voisinage
aucune construction stable apte i servir de nouveau support, on peut, A proximité, sur un socle
de béton, stabiliser une borne dans laquelle on scelle le repére de remplacement.

Aprés repose, ’agent du Service responsable dresse un procés-verbal (voir modtle C) qui
est immédiatement transmis a PLG.N.
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Les opérations de nivellement nécessaires pour déterminer Paltitude, soit desrepérefprovisoiref )
soit du repére reconstitué, sont exécutées conformément a I'instruction imprimée au verso des
modeles de procés-verbaux de dépose (modéle B) et de repose (modéle C), et transcrites sur un
carnet de nivellement (modele D) i joindre i chaque procés-verbal. Elles sont confiées a un
opérateur spécialisé disposant d’un niveau en bon état.

Dans le cas trés exceptionnel ol les repéres a reconstituer sur une méme voie seraient en

assez grand nombre et ol un nivellement plus étendu serait nécessaire, le concours des opérateurs
de PLG.N. poumrait étre demandé.

- VI - Exploitation des informations recueillies.

Afin de pouvbir mettre a jour notre banque de données, consultable gratuitement sur www.ign.fr,
ces documents, dGment complétés, sont a retourner a :

Institut Géographique National
S.G.N. - PMC-Conservation
2-4 avenue Pasteur

94165 Saint-Mandé Cedex

_ Si cela est possible, prendre une photo numérique du nouveau repére dans son environnement
proche (distance de prise de vue comprise entre 3 et 10 métres), de format horizontal, de taille 640 X

480 minimum et expédier le fichier par courriel a l'attention de : M. MARTIN Gitbert  sgn@iqn.fr
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Modele &

Régles a suivre pour la dépose d'un repére

Avant d'enlever le repdre, on le rattache, par un court
nivellement, 3 2 repdresprovisoires, c'est-a-dire 3 /% points
fixesvoisins,d'accés facile, de stabilité confirmée, défini avec
assez de précision pour qu‘'on puisse exactement lefeconnaitre
plus tard etbhutiliser comme points cotésjusqu’a la mise en
place du repére de remplacement.

Pour déterminer la différence de niveau entre lesrepére§
provisoireet le repére 3 déposer, on effectue, entre ces

points, au moyen d'un niveau 3 bulle ou automatique, un
nivellement selon les régles suivantes :

1°) Toutes les lectures sont faites au millimétre prés {ou
au 1/10 de mm prés si le matériel le permet) ;

2°) A chaque station, le niveau est placé 3 égale distance
des deux mires, 3 un métre prés ;

3%) Les mires doivent reposer sur des supports stables
(crapauds, piquets) ;

4°) La portée (distance du niveau 3 la mire) ne dépasse
pas 50 métres ;

5°) L'opération terminée, on la recommence entiérement,
a titre de contrdle et dans le sens contraire, en repassant
éventuellement sur les mémes piquets si on les a laissés en
place entre les deux opérations.

La feuille (ou le carnet} de nivellement contenant les
lectures sur mire, sans aucune correction ni compensation,
doit étre jointe au procés-verbal.

Hoc‘e’.QFC_

Ragles & suivre pour la repose d'un repére

EMPLACEMENT DU REPERE REPOSE

Choisir un support de bonne stabilité apparente. Dans le
cas de repose & proximité de I'emplacement de l'ancien
repére, prendre toutes dispositions utiles pour qu'il ne puisse
y avoir aucune confusion ultérieure entre le nouveau et
I'ancien repére. )

SCELLEMENT DU REPERE REPOSE

Le nouveau repére est placé sur un parement vertical ou ne
présentant qu'un trés léger fruit. Ce parement doit &tre libre de
toute saillie, bandeau ou encorbeliement, sur une hauteur de
3,50 m environ au-dessus du repére pour permettre ultérieu-
rement de placer verticalement sur lui les mires courantes.

On pratiquera dans la magonnerie la cavité destinée a
recevoir le repére, trou d’environ 4 cm de diamétre et 9 cm de
profondeur pour la tige, encastrement de quelques millimétres
pour la couronne, en évitant les joints, surtout verticaux.

On fera ensuite le scellement, au ciment, en dégageant bien
la pastilie destinée A recevoir le talon des mires et on ne
commencera le nivellement sur ce repére que lorsque le
ciment aura fait prise.

DETERMINATION DE L'ALTITUDE DU REPERE REPOSE

a - Dans le cas de la repose d'un repére disparu, le repére
reposé doit étre rattaché par un nivellement aux deux reperes
anciens, d’'apparence stable, qui I'encadrent.

b - Par contre, dans le cas du remplacement d'un repére
antérieurement déposé, il suffira de niveler le repére reposé a
partir d@frepareyprovisoiregplacéflors de I'opération de'dépose ;
en cas de disparition dd$repére§ provisoire§,il conviendra
d'exécuter la méme opération vue précédemment, c’est-a-dire
‘le rattachement du repére reposé aux deux repéres anciens
encadrant, d'apparence stable.

c - Les régles & observer dans ce nivellement sont les
suivantes : )

1°) Toutes les lectures sont faites au millimétre prés, ou
au 1/10.de mm si le matériel le permet.

2°) A chaque station, le niveau est placé a égale distance
des deux mires, 3 un métre prés ;-

3°) Les mires doivent reposer sur les supports stables
(crapauds, piquets) ;

4°) La portée (distance du niveau 3 la mire) ne dépasse
pas 50 métres ;

5° L'opération terminée, on la recommence entié¢rement,

" 3 titre de contrdle et dans le sens contraire, en repassant

éventuellement sur les mémes piquets si on les a laissés
en place entre les deux opérations.

La feuille (ou le carnet) de nivellement contenant les
lectures sur mire, sans aucune correction ni compensation,
doit étre jointe au procés-verbal.
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